Визначення доступності будівель, в яких розміщуються

місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи,

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адміністративне приміщення, в якому розташований Архівний сектор (розміщений на 3 поверсі будівлі)  Загальна інформація про об’єкт | | |
| 1 | Дата проведення обстеження |  |
| 2 | Адреса розташування об’єкта | смт. Ємільчине вул.Військова,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Критерії доступності будівель, в яких розміщуються місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Відповідність критеріям  (так або ні) | примітки |
| **1** | **Шляхи руху до будівлі:** |  |  |
| 1) Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю знаходяться на відстані не далі ніж 50 метрів від входу до будівлі або споруди, таких місць не менше ніж 10 відсотків від загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності; | Так |  |
| 2) Ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра; | Так |  |
| 3) Ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра; | Так |  |
| 4) Покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування у якості шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями); | так |  |
| 5) У разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів, вони продубльовані пандусом. Нахил пандусу становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжено по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі так і внизу), або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  Всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; | - | На підході сходи відсутні |
| 6) Систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи позначення кольором сходинок, порогів, інших об’єктів); | Ні |  |
| 7) Міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрями, доступні й безпечні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Ні |  |
| **2** | **Вхідна група** |  |  |
| 1) У разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів, вони продубльовані пандусом. Нахил пандусу становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжено по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі так і внизу), або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  Всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; | так |  |
| 2) Дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра. За наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 м. Кути порогів заокруглені. Усі пороги контрастно виділені; | так |  |
| 3) Розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5х1,5м (або такі, що дозволяють маневрувати кріслу колісному); | так |  |
| 4) Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для людей з інвалідністю захищені від атмосферних опадів; | так |  |
| 5) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більшими за 0,015х0,015 м / щітка для витирання ніг, рівень верху яких не співпадає з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході; | так |  |
| 6) У разі наявності турнікета, його ширина у просвіті становить не менше 1 метра. |  | Турнікетів немає |
| **3** | **Шляхи руху всередині будівлі і приміщення (окрім технічних та допоміжних приміщень, доступ до яких стороннім особам не передбачено)** |  |  |
| 1) У разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення сходів, вони продубльовані пандусом. Нахил пандусу становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжено по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі так і внизу), або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  Всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; | ні |  |
| 2) Дверні отвори (у разі їх наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра. За наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 м. Кути порогів заокруглені. Усі пороги контрастно виділені; | ні |  |
| 3) Шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням зору (зокрема тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушенням слуху (зокрема пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, тощо), що відповідають вимогам державних стандартів; | так |  |
| 4) У разі розташування приміщень вище першого поверху (окрім технічних та допоміжних приміщень, доступ до яких стороннім особам не передбачено), будівлі обладнано ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  Кнопки ліфтів облаштовані тактильними позначками, які дублюють текстову інформацію, передбачена наявність звукового сигналізатора. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5м нанесено рельєфні цифри та продубльовані шрифтом Брайля, що вказують на поверх.  Ширина дверей ліфта не менше 0,9 метра.  Висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 мм до 1100 мм від підлоги кабіни і поверхової площадки. | ні |  |
| 5) Санітарно-гігієнічні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю та інші маломобільні групи населення.  У туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних.  Окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з врахуванням осіб з інвалідністю з порушенням зору та слуху. Привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 м над рівнем підлоги; | ні |  |
| 6) Для зручності осіб з інвалідністю міжнародним знаком доступності позначено:  - шляхи/напрямки, доступні й безпечні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;  - місце розташування пандуса (у разі його наявності);  - місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;  - напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; | ні |  |
| 7) За визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об’єкті. Відповідна схема виконана в доступних форматах; | так |  |
| 8) У приміщеннях (окрім технічних та допоміжних приміщень, доступ до яких стороннім особам не передбачено), на шляхах руху осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм; | так |  |
| 9) Ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях (окрім технічних та допоміжних приміщень, доступ до яких стороннім особам не передбачено), галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у чистоті не менша:  - при русі в одному напрямку 1,5 м;  - при зустрічному русі 1,8 м. | так |  |
| Доступність забезпечено (в разі відповідності **усім** наведеним критеріям) | | Доступність забезпечено частково | |